# Écrire image

La fonction Écrire image vous permet d’enregistrer des images sur un serveur SFTP.

## Activer les sorties

Avant de modifier les paramètres de la fonction Écrire image, assurez-vous que les Sorties sont activées pour l’application.

Accédez au menu des Paramètres. Sélectionnez Communications.

Activez le bouton à bascule Sorties. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Après avoir activé Sorties, le voyant Sorties passe au vert dans le coin de la visionneuse d’image.

## Définir les préférences d’écriture d’image

Activez l’enregistrement des images sur le serveur SFTP en activant le commutateur Écrire image.

Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier les paramètres Écrire image.

Remarque :

Si le bouton à bascule Sorties est désactivé dans l’onglet Communications, capteur de vision n’envoie pas de sorties même si vous activez le bouton à bascule Écrire image. Dans ce cas, vous recevez un message d’erreur :

En cliquant sur le lien du message, vous accédez à l’onglet Communications du menu Paramètres.

### Paramètres d’écriture d’image

1 | Adresse du serveur | Renseignez l’adresse du serveur.
2 | Chemin d’accès du fichier | Entrez le nom du chemin auquel vous souhaitez enregistrer vos fichiers. Remarque : Le chemin du fichier est relatif au chemin racine défini dans les paramètres du serveur SFTP. Le chemin du fichier doit commencer par / et se terminer sans /.
3 | Nom d’utilisateur | Entrez le nom d’utilisateur du serveur.
4 | Mot de passe | Entrez le mot de passe du serveur. Remarque : Si vous n’avez pas activé le protocole HTTPS, le mot de passe est envoyé par HTTP non sécurisé. Pour envoyer le mot de passe en toute sécurité, vous devez télécharger des certificats pour activer HTTPS. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Communication sécurisée.
5 | Tester la connexion | Cliquez ici pour tester la connexion. Si la connexion est réussie, le voyant devient VERT. La boîte de dialogue indique également l’heure à laquelle vous avez vérifié la connexion pour la dernière fois. Si la connexion échoue, le voyant devient ROUGE et la boîte de dialogue affiche un message d’erreur. Les raisons de l’échec de la connexion sont les suivantes : Le serveur n’est pas disponible. Le nom d’utilisateur n’existe pas sur le serveur. Le mot de passe est incorrect. Le chemin du fichier n’existe pas sur ce serveur. L’utilisateur ne dispose pas d’un accès en écriture sur ce chemin d’accès.
6 | Images à écrire | Choisissez les images à envoyer au serveur. Remarque : L’option Échec uniquement comprend non seulement les images étiquetées avec les classes en échec, mais aussi les images qui ont échoué en raison d’erreurs, telles qu’un repère introuvable ou une ROI hors limites.
7 | Type de fichier | Dans la liste déroulante, sélectionnez le format d’enregistrement des fichiers : .bmp, .jpeg, ou .jpg.
8 | Graphiques superposés | Cliquez ici pour activer l’écriture des images avec des graphiques superposés, tels que la heatmap, les graphiques du repère ou le rectangle représentant la ROI. Si cette option est activée, le capteur de vision écrit les fichiers suivants sur le serveur : L’image Pour le détecteur d’anomalies, une image de la heatmap, nommée <nom_du_fichier_image>_heatmap.jpg. Un <nom_du_fichier_image>.svg avec les graphiques superposés Le dernier .svg fait référence aux autres fichiers pour les combiner avec des graphiques superposés géométriques.
9 | Appliquer | Cliquez ici pour enregistrer les modifications.

Après avoir finalisé vos paramètres, cliquez sur Entrer dans la vue de surveillance pour regarder les résultats en direct de l’apprentissage du programme.