# Date et heure

Dans l’onglet Date et heure du menu Paramètres, vous pouvez configurer la date et l’heure de votre capteur de vision en cliquant sur Modifier l’heure.

Remarque : Par défaut, le périphérique essaie de se connecter aux serveurs NTP publics.

Si vous choisissez Service NTP, vous pouvez configurer des sources d’horloge entre vos serveurs. Sélectionnez Fuseau horaire et entrez les adresses IP ou les noms d’hôte des serveurs.