# À propos de cette version

## Nouvelles fonctionnalités

- Ajout de l’application Compteur : un outil d’Edge learning destiné à compter les objets appris de taille identique.

- Modifications de l’étape Régler l’image :

  - Réduction du flou cinétique : Vous pouvez définir la vitesse de la chaîne ou la limite d’exposition dans le réglage de votre image pour l’optimiser en cas de flou provoqué par le mouvement.

  - Ajustement amélioré de l’image : l’ajustement de l’image est encore plus rapide en affichant moins d’images superflues.

- Ajout d’un déclencheur graphique : vous pouvez déclencher manuellement le capteur de vision depuis l’interface.

- Possibilité de nommer les programmes : les programmes peuvent désormais avoir des noms personnalisés.

- Ajout de la prise en charge TCP/IP.

- Ajout de la prise en charge d’USB-C : prise en charge d’une liaison USB-C prête à l’emploi par RNDIS (configuration et communications TCP/IP uniquement).

- Ajout de la durée d’impulsion de sortie : La durée d’impulsion de sortie peut être définie sur une valeur personnalisée comprise entre 5 ms et 1000 ms.

- Ajout de retards d’E/S : les déclencheurs et les sorties peuvent désormais être retardés pour plus de souplesse sur la chaîne de production.

- Ajout d’un gestionnaire d’images : vous pouvez afficher les images entraînées/apprises, les filtrer par étiquette et les supprimer.

- Ajout d’une amélioration pour l’éclairage interne : vous pouvez désactiver l’éclairage interne dans le menu Paramètres.