# Entrées TCP/IP

Les commandes TCP/IP se composent d’une suite de caractères ASCII, terminée par un saut de ligne unique. Les commandes non reconnues ou les terminaisons en surnombre sont ignorées. La commande SET_PROGRAM[N°] permet de sélectionner l’emplacement de programme indiqué par N°. N° est un nombre entier préfixé ou non par des zéros. Cela signifie que SET_PROGRAM[01] et SET_PROGRAM[1] sont tous deux autorisés.

Le nom affiché de la commande de déclenchement est configurable. Les caractères à utiliser se limitent aux caractères ASCII imprimables. Le texte Unicode n’est pas autorisé.