# Paramètres TCP/IP

Dans les paramètres TCP/IP, vous pouvez modifier la commande de déclenchement.

La commande de déclenchement est une chaîne de caractères que le capteur de vision reçoit par le canal de communication TCP/IP et qui signale au capteur de vision de procéder au déclenchement et ainsi capturer une nouvelle image.

Pour modifier la commande de déclenchement :

1. Choisissez un format. Vous avez le choix entre HEX et texte en clair.

2. Entrez la nouvelle commande de déclenchement dans le champ correspondant.

3. Cliquez sur Appliquer.

Remarque :

Avant de cliquer sur Appliquer, le bouton Restaurer vous permet d’annuler vos modifications.