# Convalida dell’addestramento

Utilizzare la Vista di monitoraggio per verificare il funzionamento concreto del sensore di visione. È possibile iniziare l'addestramento quando il sensore di visione etichetta in modo coerente e corretto i nuovi componenti con due o tre barre.

## Procedura

1. Passare alla scheda Finalizza o alla scheda Home se non è già aperta.

2. Fare clic su Accedere a Vista di monitoraggio.

3. Posizionare un componente davanti al sensore di visione.

4. Verificare che il sensore di visione etichetti correttamente il componente.

5. Continuate a mostrare i componenti al sensore di visione e a controllare i risultati.

   - Verificare la frequenza con cui il sensore di visione etichetta correttamente i componenti con due o tre livelli di affidabilità.

   - Controllare il numero di immagini ERR e risolvere gli eventuali problemi.

   - Per i Sistemi di classificazione, verificare il numero di immagini etichettate come Non classificate perché contano come errore (ERR).

   - Per il Contatore, provare a modificare l'immagine aggiungendo o rimuovendo oggetti o regolandone la rotazione.

6. Continuare finché non si è soddisfatti dei risultati.

7. Fare clic su Esci da Vista di monitoraggio.

Migliori pratiche

- Fare clic su Vista per concentrarsi sull’Area di interesse.

- Per il Rilevatore di anomalie, fare clic su Mappa termica per evidenziare le aree che il sensore di visione considera un'anomalia.

- Per i Sistemi di classificazione, fare clic su Testo per visualizzare l'etichetta della classe nelle riprese in tempo reale.

Risoluzione dei problemi

I seguenti possibili problemi possono causare immagini ERR:

- Il sensore di visione non riconosce il componente. Tornare alla fase di Addestramento ed etichettare altri componenti.

- Il sensore di visione non vede correttamente il componente. Ad esempio, l’elemento di riferimento manca o la ROI è al di fuori dei limiti. Tornare alla fase Imposta ROI e adeguare la ROI o aggiungere un elemento di riferimento.