# Addestramento del Rilevatore di anomalie

Questa app riconosce difetti, residui o altri oggetti difettosi. Scegliere il rilevatore di anomalie in caso di difetti sconosciuti o imprevisti.

Le barre sotto i pulsanti di etichettatura rappresentano il grado di affidabilità attribuita dal sensore di visione alla correttezza dell’etichettatura delle immagini. L’affidabilità tende a migliorare man mano che si etichettano più componenti. Il sensore di visione risulta ben addestrato quando l'indicatore di affidabilità è in grado di suggerire etichette con due o tre barre.

Per verificare la qualità del lavoro svolto, fare riferimento alle indicazioni testuali visualizzate nel browser sotto i pulsanti di etichettatura. Le indicazioni testuali mostrano quando è possibile proseguire o quando è necessario provare qualcosa di diverso.

## Procedura

1. Etichettare almeno due componenti sia per le classi OK che per NON OK.
   A questo punto, sensore di visione inizia a suggerire un'etichetta per i nuovi componenti. L’Indicatore di affidabilità mostra quanto il sensore di visione sia sicuro dell'etichetta suggerita.

2. Etichettare più componenti per migliorare l’affidabilità del sensore di visione.

3. Continuare finché non si è soddisfatti dei risultati.

4. Fare clic su Procedi.

Migliori pratiche

- Etichettare una serie di immagini diverse come OK e NON OK.

- Etichettare le diverse anomalie.

- Utilizzare gli elementi di riferimento perché l’app è sensibile alla posizione del componente.

- Verificare che il sensore di visione suggerisca correttamente le etichette per i nuovi componenti.

Risoluzione dei problemi

- Fare clic su Annulla addestramento rilevatore di anomalie per azzerare l’addestramento.

- Se l’affidabilità è ancora bassa dopo aver etichettato numerosi componenti, provare un'altra applicazione che potrebbe essere più idonea al lavoro.

## Dopo l’addestramento

Utilizzare la Vista di monitoraggio per verificare il funzionamento concreto del sensore di visione. È possibile iniziare l'addestramento quando il sensore di visione etichetta in modo coerente e corretto i nuovi componenti con due o tre barre.

È possibile tornare alla scheda Addestramento in qualsiasi momento successivo per migliorare l’addestramento con altri componenti.