# Impostazioni TCP/IP

Nelle impostazioni TCP/IP è possibile modificare il comando di attivazione.

Il Comando di attivazione è una stringa che il sensore di visione riceve attraverso il canale di comunicazione TCP/IP e che fa sì che il sensore di visione si attivi e acquisisca una nuova immagine.

Per modificare il Comando di attivazione:

1. Scegliere un formato. È possibile scegliere tra ESADECIMALE e Testo semplice.

2. Scrivere il nuovo comando di attivazione nel campo.

3. Fare clic su Applica.

Nota:

Prima di fare clic su Applica, è possibile utilizzare il pulsante Ripristina per rifiutare le modifiche.