# Tabella di riferimento dei moduli PROFINET

Modulo | ID | Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Controllo dell'acquisizione | 0x101 | 0 |  |  |  | Attivazione |
Stato dell'acquisizione | 0x201 | 0 | Online |  | Errore di acquisizione |  | Conferma attivazione | Attivazione pronta
1 |
2..3 | ID di acquisizione
Controllo ispezione | 0x102 | 0 | Cancella errore |  | Esegui comando |  | Conferma risultati ispezioni |
Stato ispezione | 0x203 | 0 |  | Comando non riuscito | Comando completato | Comando in esecuzione | Risultati validi |  | Ispezione completata |
1 | Errore |  | Ispezione riuscita
2..3 | ID errore
Ingresso di controllo del comando | 0x108 | 0..1 | ID comando (16 bit)
Uscita di controllo del comando | 0x108 | 0..1 | ID programma corrente (16 bit)
2..3 |
Risultati delle ispezioni | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0..1 | ID ispezione
2..3 |
4..253 max | Risultati delle ispezioni

Nota: per ulteriori informazioni sui risultati delle ispezioni, consultare la sezione Risultati delle ispezioni.