# Scrivi immagine

La funzione Scrivi immagine consente di salvare le immagini su un server SFTP.

## Abilitazione delle uscite

Prima di modificare le impostazioni di Scrivi immagine verificare che le Uscite siano abilitate per l'app.

Accedere al menu Impostazioni. Selezionare Comunicazioni.

Attivare le Uscite per abilitarle. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.

Dopo aver attivato le Uscite, l'indicatore Uscite diventa verde nell'angolo del mirino delle immagini.

## Impostazione delle preferenze di scrittura delle immagini

Abilitare il salvataggio delle immagini sul server SFTP attivando il pulsante Scrivi immagine.

Fare clic sull'icona della matita per modificare le impostazioni di Scrivi immagine.

Nota:

Se il pulsante Uscite è disattivato nella scheda Comunicazioni, il sensore di visione non invia le uscite anche se si attiva il pulsante Scrivi immagine. In questo caso, si riceve un messaggio di errore:

Facendo clic sul link del messaggio si accede alla scheda Comunicazioni del menu Impostazioni.

### Impostazioni di Scrivi immagine

1 | Indirizzo server | Inserire l'indirizzo del server.
2 | Percorso file | Inserire il nome del percorso in cui salvare i file. Nota: il percorso del file è relativo al percorso principale definito nelle impostazioni del server SFTP. Il percorso del file deve iniziare con il carattere / e terminare senza di esso.
3 | Nome utente | Inserire il nome utente del server.
4 | Password | Inserire la password del server. Nota: se non è stato abilitato il protocollo HTTPS, la password viene inviata tramite HTTP non protetto. Per inviare la password in modo protetto è necessario caricare i certificati per abilitare il protocollo HTTPS. Per ulteriori informazioni, vedere Comunicazioni protette.
5 | Test della connessione | Fare clic per verificare la connessione. Se la connessione è riuscita, l'indicatore diventa VERDE. La finestra di dialogo visualizza anche l'ultima volta che è stata verificata la connessione. Se la connessione non riesce, l'indicatore diventa ROSSO e la finestra di dialogo visualizza un messaggio di errore. Di seguito sono indicati i motivi dell’esito negativo della connessione: Il server non è disponibile. Il nome utente non esiste sul server. La password non è corretta. Il percorso del file non esiste sul server. L'utente non ha accesso in scrittura al percorso del file.
6 | Immagini da scrivere | Scegliere quali immagini inviare al server. Nota: l'opzione Solo Fail non include solo le immagini etichettate con le classi di immagini rifiutate, ma anche le immagini che non sono state accettate a causa di errori, come l'impossibilità di trovare l’elemento di riferimento o la ROI al di fuori dei limiti.
7 | Tipo di file | Scegliere dall'elenco a discesa se salvare i file in formato .bmp, .jpeg o .png.
8 | Grafica sovrapposta | Fare clic per abilitare la scrittura di immagini insieme alla grafica sovrapposta, come la mappa termica, i grafici dell’elemento di riferimento o il rettangolo della ROI. Se questa opzione è abilitata, il sensore di visione scrive i seguenti file sul server: L'immagine Per il Rilevatore di anomalie, un'immagine della mappa termica, denominata <nome_file_immagine>_heatmap.png Un file <nome_file_immagine>.svg con la grafica sovrapposta L'ultimo file .svg fa riferimento agli altri file per combinarli con qualsiasi grafica sovrapposta geometrica.
9 | Applica | Fare clic per salvare le modifiche.

Dopo aver completato le impostazioni, fare clic su Accedere a Vista di monitoraggio per vedere i risultati in tempo reale dell’addestramento del programma.