# Porte di rete aperte e porte e servizi abilitati

La tabella seguente riporta un riepilogo delle porte e dei servizi di rete aperti:

Protocollo | Numero porta | Nome programma | Abilitato da | Note
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | Abilitato per impostazione predefinita. | HTTP
TCP | 443 | nginx | Abilitato per impostazione predefinita. | HTTPS
TCP | 2222 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | EIP
TCP | 20023 |  | Abilitato per impostazione predefinita. | Recupero del dispositivo
TCP | 44818 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | EIP
UDP | 161/162 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | EIP implicito
UDP | 1069 |  | Abilitato per impostazione predefinita. | Rilevamento dei dispositivi
UDP | 34964 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | PROFINET
UDP | 44818 |  | Disabilitato per impostazione predefinita. Abilitato con riserva dalla Utility Impostazioni Ethernet industriale. | EIP
UDP | 51069 |  | Abilitato per impostazione predefinita. | Rilevamento dei dispositivi