# Impostazione della Modalità di attivazione

L'impostazione dell’attivazione determina il modo in cui la telecamera acquisisce le immagini.

Esistono due modalità di attivazione:

- Auto: la telecamera acquisisce automaticamente le immagini all'intervallo selezionato. Utilizzare i parametri variabili o il campo di immissione per selezionare un intervallo compreso tra 400 ms e 2.000 ms.

- Singola: utilizzare il pulsante Attivazione nell’angolo in basso a sinistra o una fonte esterna, come un PLC, per attivare l'acquisizione delle immagini.

Le fonti di attivazione sono le seguenti:

- Segnale di ingresso In 0

- Protocolli industriali