# Linee di ingresso e di uscita

Il sensore di visione supporta le seguenti linee di ingresso e di uscita predefinite:

Linea | Nome del segnale | Tipo di segnale | Note
--- | --- | --- | ---
In 0 | Attivazione | A impulsi | N/D
In 1 | Cambio dei programmi | A impulsi | 11-49 ms Per ulteriori informazioni, vedere Cambio dei programmi con impulsi di ingresso.
Uscita 0 | Pass | A impulsi | Configurabile tra 5-1.000 ms
Uscita 1 | Fail | A impulsi | Configurabile tra 5-1.000 ms
Uscita 2 | Attivazione mancata | A impulsi | Configurabile tra 5-1.000 ms
Uscita 3 | Attivo | Livello (alto o basso) | Alto, se è stato caricato un programma addestrato e le uscite sono abilitate.