# Configurazione del PLC SLMP

Il sensore di visione supporta SLMP, un protocollo comune che stabilisce la connessione tra CC-Link IE e i prodotti basati su TCP/IP. Con SLMP, sensore di visione può comunicare con i PLC e i Motion Controller (MC) Mitsubishi installati in rete.

A differenza delle reti basate su EtherNet/IP e PROFINET, in SLMP è il sensore di visione ad avviare le comunicazioni con il PLC/MC.

Per configurare SLMP:

1. Installare e configurare i file e il software specifici del PLC sul PC.

2. Verificare che il protocollo PLC sia abilitato e che il sensore di visione sia visualizzato nel software utilizzato per configurare il PLC.

3. Eseguire la connessione al sensore di visione.

4. Accedere alla scheda Comunicazioni del menu Impostazioni.

5. Abilitare i pulsanti Ingressi e Uscite.

6. Fare clic sul pulsante SLMP.

7. Compilare i campi.

8. Fare clic su Applica.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni delle comunicazioni sul sensore di visione, vedere Impostazioni delle comunicazioni SLMP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SLMP, vedere le pagine seguenti: