# Cronologia della versione

## In-Sight SnAPP 23.2

- Aggiunta l’app Sistema di classificazione a 4 classi:

  - Rilevamento e raggruppamento di caratteristiche e difetti coerenti in un massimo di quattro categorie distinte.

  - Utilizzo della stessa tecnologia Edge Learning del Sistema di classificazione a 2 classi.

  - Il Sistema di classificazione a 4 classi offre prestazioni costanti con funzionalità ampliate rispetto al Sistema di classificazione a 2 classi.

- Aggiunta della protezione con password: è possibile impostare un nome utente e una password per proteggere la configurazione e l’addestramento del dispositivo. Quando la funzione è abilitata, gli utenti possono uscire dalla vista di monitoraggio solo con la password.

- Aggiunta della funzione di ripristino dell’hardware: è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo (eliminando la protezione con password) con una sequenza di tasti durante l'avvio.

- Aggiunto il supporto per Mitsubishi SLMP attraverso il menu Protocolli industriali nella scheda di impostazioni delle Comunicazioni.

- Aggiunta l’opzione di tolleranza del riferimento: questa opzione consente di modificare la tolleranza del riferimento tra Permissiva, Moderata (predefinita) e Rigorosa (opzione predefinita prima di SnAPP 23.2). Il nuovo valore predefinito corrisponde a quello predefinito di In-Sight 2800.

- Aggiunto il supporto per la modifica del programma con I/O.

- Aggiunto un miglioramento che consente di scrivere immagini con la grafica sovrapposta tramite SFTP.

- Aggiunto un miglioramento che consente di scegliere il comportamento della luce: Sempre accesa o All’attivazione.

- I risultati della fase Regolazione immagine vengono ora salvati nei file di Diagnostica sul campo. Inviare questo file all'assistenza tecnica Cognex in caso di problemi con la qualità dell'immagine.