# Comunicazioni protette

Impostare un canale di comunicazioni protette tra il sensore di visione e il browser caricando e utilizzando un certificato SSL.

Il Certificato SSL applicato mostra il certificato SSL attualmente in uso.

Per caricare un certificato SSL, fare clic sul pulsante Carica e selezionare i seguenti file dal computer:

- Certificato server

- Certificato intermedio (facoltativo)

- Chiave del certificato

Il campo Stato mostra lo stato dei file caricati.

Fare clic su Carica certificato per caricare i file scelti.

Nota: se si elimina il certificato, la connessione non è più protetta. In questo caso, è necessario rimuovere manualmente la "s" dal protocollo nell'URL per riconnettersi a sensore di visione.