# Ripristina dispositivo

Nella scheda Ripristina dispositivo di Impostazioni è possibile ripristinare il sensore di visione da un file di backup selezionando il file di backup e facendo clic su Ripristina.

L'attivazione di Ripristina impostazioni di rete è facoltativa. Abilitare il pulsante per sostituire le impostazioni di rete correnti del dispositivo con quelle del file di backup.

Nota:

- Se si abilita Ripristina impostazioni di rete, le impostazioni di comunicazioni protette vengono copiate dal file di backup al sensore di visione di destinazione.

- I file di comunicazioni protette vengono ripristinati solo se il pulsante Ripristina impostazioni di rete è abilitato.