# Data e ora

Nella scheda Data e ora di Impostazioni è possibile configurare le impostazioni di data e ora per il sensore di visione facendo clic su Modifica ora.

Nota: Per impostazione predefinita, il dispositivo cerca di connettersi ai server NTP pubblici.

Se si sceglie Servizio NTP è possibile configurare le fonti per la sincronizzazione dell’orario tra i server. Scegliere Fuso orario e inserire gli indirizzi IP o i Nomi host dei server.