# Gruppo uscite EtherNet/IP - Istanza 22

Istanza | Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
22 | 0 |  |  |  | Esegui comando | ConfRisultati ispezioni | Riservato | Trigger |
1 |
2 |  |  | Cancella errore |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 .. 5 | ID comando
6 .. 7 |

Copyright © 2024 | Cognex Corporation | Tutti i diritti sono riservati.

Manuale del software di In-Sight SnAPP | 02 maggio 2024 |