# Vista di monitoraggio

La Vista di monitoraggio consente di visualizzare le riprese in tempo reale del sensore di visione.

Fare clic su Accedere a Vista di monitoraggio nella pagina Home o nella fase Finalizza per accedere alla Vista di monitoraggio.

## Layout di pagina della Vista di monitoraggio

La schermata seguente mostra la Vista Monitoraggio dell’app Rilevatore di anomalie. Questa schermata è composta dalle riprese in tempo reale al centro e dalle informazioni sulle immagini nella barra laterale destra. È possibile vedere in che modo il sensore di visione riprende le immagini in tempo reale e le aggiunge all'elenco nella barra laterale.

Il layout e la maggior parte delle funzioni della Vista di monitoraggio sono uguali per tutte le app. Tuttavia, vi sono alcune piccole differenze. Ad esempio, un’app Sistema di classificazione mostra la classe delle immagini nella Vista di monitoraggio, mentre il Rilevatore di anomalie non lo fa.

1 | Si tratta delle riprese in tempo reale del sensore di visione con la grafica sovrapposta, come il rettangolo della ROI o l’attivazione dell’elemento di riferimento.
2 | Fare clic su Esci da Vista di monitoraggio per uscire.
3 | Questa è la barra laterale con l'elenco delle immagini e le informazioni aggiuntive.
4 | La barra laterale mostra la data e l'ora di ogni immagine.
5 | La barra laterale mostra il livello di affidabilità del sensore di visione per ogni immagine.
6 | Questa sezione mostra le seguenti statistiche: Durata del ciclo: l'intervallo di tempo tra l'evento di attivazione e il risultato elaborato. OK/NON OK/ERR: il numero di immagini di tipo OK, NON OK ed ERR. Nota: l’app Sistema di classificazione a 4 classi chiama queste classi Pass, Fail ed ERR. Fail viene utilizzato per le classi che sono impostate per il rifiuto. Per ulteriori informazioni, vedere Addestramento del Sistema di classificazione a 4 classi. Errori SFTP: il numero di errori SFTP.
7 | Fare clic su Azzera conteggi per cancellare i contatori. Tutte le statistiche vengono azzerate, ad eccezione della Durata del ciclo.
8 | Questo indicatore mostra se l'impostazione Uscite è abilitata.
9 | Questo indicatore mostra se l'impostazione Ingressi è abilitata.
10 | Fare clic per aprire le impostazioni degli Ingressi.
11 | Questo indicatore mostra l'impostazione della Modalità di attivazione del sensore di visione.
12 | Questa sezione consente di scegliere come visualizzare le riprese in tempo reale del sensore di visione. Sono disponibili le seguenti opzioni: Fare clic su Vista per concentrarsi sull’Area di interesse. Per il Rilevatore di anomalie, fare clic su Mappa termica per evidenziare le aree che il sensore di visione considera un'anomalia. Per i Sistemi di classificazione, fare clic su Testo per visualizzare l'etichetta della classe nelle riprese in tempo reale.

## Barre laterali delle diverse app nella Vista di monitoraggio

Esaminare le schermate delle diverse barre laterali di seguito e osservare le differenze:

- L'indicatore di affidabilità corrisponde allo stile dell'applicazione.

- Quando si utilizza uno dei Sistemi di classificazione, la Vista di monitoraggio mostra anche la classe delle immagini.

- Il Rilevatore di anomalie e il Sistema di classificazione a 2 classi contano le immagini di tipo OK/NON OK/ERR. Il Sistema di classificazione a 4 classi utilizza le statistiche di tipo Pass, Fail ed ERR.

- Il Sistema di classificazione può etichettare le immagini come Non classificate se l’app non è stata addestrata correttamente. Ad esempio, se l’elemento di riferimento manca o se la ROI è al di fuori dei limiti. Le immagini non classificate sono considerate un errore (ERR).

Rilevatore di anomalie | Sistema di classificazione a 2 classi | Sistema di classificazione a 4 classi | Contatore