# Ingressi TCP/IP

I comandi TCP/IP sono costituiti da una serie di caratteri ASCII terminati da una singola newline. I comandi non riconosciuti o i terminatori aggiuntivi vengono scartati e ignorati. Il comando SET_PROGRAM[#] passa allo slot di programma indicato dal simbolo #. Il # è un valore intero e può essere preceduto o meno da zeri. Ciò significa che sono consentiti sia SET_PROGRAM[01] che SET_PROGRAM[1].

Il nome del testo del comando di attivazione è configurabile. I caratteri sono limitati ai caratteri ASCII stampabili. Il testo Unicode non è consentito.