# Configurazione del PLC PROFINET

Per configurare PROFINET:

1. Installare e configurare i file e il software specifici del PLC sul PC.

2. Verificare che il protocollo PLC sia abilitato e che il sensore di visione sia visualizzato nel software utilizzato per configurare il PLC.

3. Eseguire la connessione al sensore di visione.

4. Accedere alla scheda Comunicazioni del menu Impostazioni.

5. Abilitare i pulsanti Ingressi e Uscite.

6. Fare clic sul pulsante PROFINET.

7. Compilare i campi.

8. Fare clic su Applica.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni delle comunicazioni Profinet.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di PROFINET con il PLC, consultare i video di formazione all’indirizzo https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.