# Gruppo ingressi Ethernet/IP - Istanza 13

Istanza | Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online |  | Errore acq |  | Conf attivazione | Attivazione pronta
1 | Errore | Comando non riuscito | Comando completato | Comando in esecuzione | Risultati validi |  | Ispezione completata | Riservato
2 |  |  | IspezionePass |  |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 .. 5 | ID errore (intero a 16 bit)
6 .. 7 |
8 .. 9 | ID programma corrente (intero a 16 bit)
10 .. 11 | ID di acquisizione (intero a 16 bit)
12 .. 13 | ID ispezione (intero a 16 bit)
14 .. 15 |
16 .. 499 | Risultati delle ispezioni 0-483

Nota: Per ulteriori informazioni sui risultati delle ispezioni, consultare la sezione Risultati delle ispezioni.