# Tempi ciclici SLMP e dimensioni dei dati

SLMP supporta tempi di connessione ciclici (o intervalli di poll) compresi tra 5 e 30.000 ms.

La dimensione dei dati utente e dei risultati dell'ispezione all'interno di una connessione ciclica dipende dal tipo di PLC/MC:

Tipo di PLC | Bit/Word | Dimensioni massime (bit)
Serie Mitsubishi FX | bit | 256
word | 1024 (64 word)
Serie Mitsubishi iQ-F | bit | 3584
word | 15360 (960 word)
Serie Mitsubishi R/Q/L | bit | 3584
word | 15360 (960 word)
Serie Mitsubishi CRD Robot | bit | N/D
word | 15360 (960 word)