# Impostazioni delle comunicazioni SLMP

Se si sceglie SLMP, la finestra Impostazioni delle comunicazioni cambia per visualizzare le opzioni di configurazione specifiche per SLMP. Le opzioni disponibili sono elencate di seguito.

Nota: se si imposta un valore non valido per una proprietà, sotto la linea con l’errore appare una frase in rosso che indica gli intervalli di valori validi.

Tipo di controller | Scegliere il tipo di PLC/MC Mitsubishi.
Indirizzo IP | Inserire l'indirizzo IP del PLC/MC Mitsubishi che si desidera utilizzare con il sensore di visione.
Porta host | Scegliere il formato del numero di porta TCP. Successivamente, inserire il numero di porta corrispondente all'impostazione della Porta host sulla Porta SLMP del PLC/MC Mitsubishi.
Timeout | Opzionale: regolare il parametro di timeout. Questo parametro definisce il timeout per le operazioni di lettura e scrittura. Nota: questo parametro potrebbe far aumentare il tempo di esecuzione del programma. Se entrambe le operazioni di lettura e scrittura hanno esito negativo, il tempo aggiunto al programma è il doppio del valore di Timeout, poiché il timeout di entrambe le operazioni si somma.
Intervallo di poll | Opzionale: regolare il parametro dell'intervallo di poll. Questo parametro definisce l'intervallo di tempo tra poll successivi del blocco Controllo sul PLC/MC Mitsubishi.
Stazione remota | Questo pulsante abilita la configurazione di un dispositivo SLMP primario. Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata e il sensore di visione è collegato direttamente a un PLC/MC con il modulo Ethernet specificato dall'Indirizzo IP. Quando questa opzione è abilitata sono disponibili le seguenti impostazioni: Numero di rete: definisce il numero di rete SLMP, da 0 a 239, e 254. Il valore predefinito è 0, ovvero la rete locale. Numero del PC: definisce l'identificativo della stazione sulla rete specificata del Modulo di destinazione, in formato esadecimale. I valori disponibili sono i seguenti: 0x0–0x78: stazione sull'adattatore di rete di campo CC-Link IE. 0x7D: stazione di controllo designata o stazione primaria. 0x7E: stazione primaria sulla rete di campo CC-Link IE. 0xFF: collegamento diretto alla stazione locale. Questo valore è valido solo se il Numero di rete è impostato su 0. Modulo di destinazione: definisce l'identificativo del modulo del dispositivo a cui collegarsi.
Indirizzi del dispositivo | I parametri di questa voce servono a definire gli indirizzi dei dispositivi del PLC/MC e le dimensioni dei blocchi di dati da comunicare al PLC/MC. I tipi di dispositivi disponibili e le dimensioni dei blocchi di dati variano a seconda del Tipo di controller selezionato. La colonna Nome sotto l'intestazione Indirizzi del dispositivo mostra il nome del blocco dati che può essere comunicato al o dal PLC/MC Mitsubishi. Ogni blocco ha una propria riga per configurare l'indirizzo iniziale del PLC impostando un dispositivo, il suo offset e il numero di dispositivi PLC.

## Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'applicazione di visione per l'utilizzo di SLMP, vedere le pagine seguenti:

- Configurazione del PLC SLMP

- Blocchi di dati e blocchi di controllo SLMP