# Configurazione del protocollo Ethernet/IP con il PLC

Per configurare il protocollo Ethernet/IP:

1. Installare e configurare i file e il software specifici del PLC sul PC.

2. Verificare che il protocollo PLC sia abilitato e che il sensore di visione sia visualizzato nel software utilizzato per configurare il PLC.

3. Eseguire la connessione al sensore di visione.

4. Accedere alla scheda Comunicazioni del menu Impostazioni.

5. Abilitare i pulsanti Ingressi e Uscite.

6. Fare clic sul pulsante Ethernet/IP .

7. Fare clic su Applica.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Comunicazioni.

Nota: Per ulteriori informazioni sulla configurazione del protocollo Ethernet/IP con il PLC, consultare i video di formazione all’indirizzo https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support.