# SLMP PLC の構成

ビジョンセンサ は、CC-Link IE 製品と TCP/IP ベース製品間の接続を確立する一般的なプロトコルである SLMP をサポートしています。SLMP を使用すると、ビジョンセンサ はネットワーク上に設置された三菱 PLC やモーションコントローラ (MC) と通信できます。

EtherNet/IP ベースおよび PROFINET ベースのネットワークとは対照的に、SLMP では、ビジョンセンサ が PLC/MC との通信を開始します。

SLMP を構成するには、次の手順を実行します。

1. PC に PLC 固有のファイルとソフトウェアをインストールして構成します。

2. PLC プロトコルが有効になっていること、および PLC の構成に使用されるソフトウェアに ビジョンセンサ が表示されていることを確認します。

3. ビジョンセンサに接続します。

4. [設定] メニューの [通信] タブに移動します。

5. [入力] と [出力] トグルを有効にします。

6. [SLMP] ボタンをクリックします。

7. フィールドに入力します。

8. [適用] をクリックします。

ビジョンセンサ での通信設定の構成の詳細については、「SLMP 通信設定」を参照してください。

SLMP の構成の詳細については、次のページを参照してください。