# EtherNet/IP 入力アセンブリ - インスタンス 13

インスタンス | バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online |  | Acq Error |  | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid |  | Inspection Completed | 予約済み
2 |  |  | InspectionPass |  |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 ～5 | Error ID (16 ビット整数)
6 ～7 |
8 ～9 | Current Program ID (16 ビット整数)
10 ～11 | Acquisition ID (16 ビット整数)
12 ～13 | Inspection ID (16 ビット整数)
14 ～15 |
16 ～499 | Inspection Results 0 ～ 483

注: Inspection Results の詳細については、Inspection Resultsを参照してください。