# 画像の保存

[画像の保存] 機能を使用すると、画像を SFTP サーバに保存できます。

## 出力の有効化

[画像の保存] 設定を編集する前に、アプリケーションで [出力] が有効になっていることを確認してください。

[設定] メニューに移動します。[通信] を選択します。

[出力] を切り替えて有効にします。[適用] をクリックして変更内容を保存します。

[出力] を有効にすると、画像ビューファインダーの隅にある [出力] インジケータが緑色に変わります。

## [画像の保存] の設定

[画像の保存] トグルをオンにして、SFTP サーバへの画像の保存を有効にします。

[画像の保存] 設定を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。

注:

[通信] タブで [出力] トグルがオフになっている場合、[画像の保存] トグルをオンにしても、ビジョンセンサ は出力を送信しません。この場合、次のエラーメッセージが表示されます。

メッセージのリンクをクリックすると、[設定] メニューの [通信] タブに移動します。

### 画像の保存設定

1 | サーバアドレス | サーバアドレスを入力します。
2 | ファイルパス | ファイルを保存するパス名を入力します。 注: ファイルパスは、SFTP サーバ設定で定義されたルートパスからの相対パスです。ファイルパスは / 文字で始まり、この文字なしで終わる必要があります。
3 | ユーザー名 | サーバのユーザ名を入力します。
4 | パスワード | サーバのパスワードを入力します。 注: HTTPS を有効にしていない場合、パスワードはセキュアでない HTTP を介して送信されます。パスワードをセキュアに送信するには、証明書をアップロードして HTTPS を有効にする必要があります。詳細については、セキュアな通信を参照してください。
5 | テスト接続 | クリックして接続をテストします。 接続が成功すると、インジケータが緑色に変わります。このダイアログには、最後に接続を確認した時刻も表示されます。 接続に失敗すると、インジケータが赤色に変わり、ダイアログにエラーメッセージが表示されます。 接続に失敗する理由は、次のとおりです。 サーバを利用できない。 ユーザ名がサーバに存在しない。 パスワードが正しくない。 ファイルパスがそのサーバ上に存在しない。 ユーザに、そのファイルパスへの書き込みアクセス権がない。
6 | 保存する画像 | サーバに送信する画像を選択します。 注: [不合格のみ] オプションには、不合格クラスのラベルが付けられた画像だけでなく、フィクスチャが見つからなかったり ROI が範囲外だったなどのエラーにより合格しなかった画像も含まれます。
7 | ファイルタイプ | ドロップダウンリストから、.bmp、.jpeg、または .png として保存するファイルを選択します。
8 | オーバレイグラフィックス | クリックすると、ヒートマップ、フィクスチャグラフィックス、ROI の長方形などのオーバーレイグラフィックスと一緒に画像を保存することが可能になります。 このオプションを有効にすると、ビジョンセンサ は、次のファイルをサーバに保存します。 画像 異常検出ツールの場合、<image_file_name>_heatmap.png という名前のヒートマップの画像 オーバレイグラフィックスを含む <image_file_name>.svg ファイル 最後の .svg ファイルは、他のファイルを参照して、それらを幾何学的なオーバーレイグラフィックスと結合します。
9 | 適用 | クリックして変更内容を保存します。

設定を確定したら、[モニタリングビューを開始する] をクリックして、プログラムの登録結果をライブで監視します。