# 開いているネットワークポートおよび有効なポートとサービス

次の表は、開いているネットワークポートとサービスをまとめたものです。

プロトコル | ポート番号 | プログラム名 | 有効 | 注
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | デフォルトで有効です。 | HTTP
TCP | 443 | nginx | デフォルトで有効です。 | HTTPS
TCP | 2222 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | EIP
TCP | 20023 |  | デフォルトで有効です。 | デバイスのリカバリー
TCP | 44818 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | EIP
UDP | 161/162 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | EIP 非明示的
UDP | 1069 |  | デフォルトで有効です。 | デバイスの検出
UDP | 34964 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | PROFINET
UDP | 44818 |  | デフォルトで無効です。産業用イーサネットの設定ユーティリティによって条件付きで有効にされます。 | EIP
UDP | 51069 |  | デフォルトで有効です。 | デバイスの検出