# PROFINET モジュール参照テーブル

モジュール | ID | バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Acquisition Control | 0x101 | 0 |  |  |  | Trigger |
Acquisition Status | 0x201 | 0 | Online |  | Acquisition Error |  | Trigger Acknowledge | Trigger Ready
1 |
2 ～ 3 | Acquisition ID
Inspection Control | 0x102 | 0 | Clear Error |  | Execute Command |  | Inspection Results Acknowledge |
Inspection Status | 0x203 | 0 |  | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid |  | Inspection Completed |
1 | Error |  | Inspection Passed
2 ～ 3 | Error ID
Command Control Input | 0x108 | 0 ～ 1 | Command ID (16 ビット)
Command Control Output | 0x108 | 0 ～ 1 | Current Program ID (16 ビット)
2 ～ 3 |
Inspection Results | 0x401 (16) 0x402 (32) 0x403 (64) 0x404 (128) 0x405 (250) | 0 ～ 1 | Inspection ID
2 ～ 3 |
4 ～ 253 最大 | Inspection Results

注: Inspection Results の詳細については、Inspection Resultsを参照してください。