# SLMP 通信設定

[SLMP] を選択すると、[通信] 設定ウィンドウが変更され、SLMP 固有の構成オプションが表示されます。使用可能なオプションは次のとおりです。

注: プロパティに無効な値を設定すると、問題のあるラインの下に有効な値の範囲を示す赤色の文が表示されます。

コントローラの種類 | 三菱電機製 PLC/MC のタイプを選択します。
IP アドレス | ビジョンセンサ で使用する三菱電機製 PLC/MC の IP アドレスを入力します。
ホスト名 | TCP ポート番号の形式を選択します。次に、三菱電機製 PLC/MC の SLMP ポートの [ホスト名] 設定と一致するポート番号を入力します。
タイムアウト | オプション:タイムアウトのパラメータを調整します。 このパラメータは、読み取り操作と書き込み操作の両方のタイムアウトを定義します。 注: このパラメータを指定すると、プログラムの実行時間が長くなる場合があります。読み取り操作と書き込み操作の両方が失敗した場合、両方の操作のタイムアウトが加算されるため、プログラムに追加される時間は [タイムアウト] 値の 2 倍になります。
ポーリング間隔 | オプション:[ポーリング間隔] パラメータを調整します。 このパラメータは、三菱電機製 PLC/MC のコントロールブロックの連続するポーリングの間隔を定義します。
リモートステーション | このトグルにより、プライマリ SLMP デバイスの構成が有効になります。デフォルトでは、このオプションは無効になっており、ビジョンセンサ は [IP アドレス] で指定された Ethernet モジュールを使用して、直接 PLC/MC に接続されます。 このオプションを有効にすると、次の設定を指定できます。 ネットワーク番号: SLMP ネットワーク番号の 0 ～ 239、および 254 を定義します。デフォルト値は 0 で、ローカルネットワークを意味します。 PC 番号: [記録先モジュール] の指定ネットワーク上のステーション識別子を定義します。使用可能な値は次のとおりです。 0x0 ～ 0x78: CC-Link IE フィールドネットワークアダプタ上のステーション。 0x7D: 指定のコントロールステーションまたはプライマリステーション。 0x7E: CC-Link IE フィールドネットワーク上のプライマリステーション。 0xFF: ローカルステーションへの直接接続。この値は、[ネットワーク番号] が 0 に設定されている場合にのみ有効です。 書込み先モジュール:接続先デバイスのモジュール識別子を定義します。
デバイスのアドレス指定 | この見出しの下のパラメータは、PLC/MC デバイスアドレスと PLC/MC に送信するデータブロックのサイズを定義するために使用します。 使用可能なデバイスタイプとデータブロックのサイズは、選択した [コントローラタイプ] によって異なります。 [デバイスのアドレス指定] 見出しの [名前] 列には、三菱電機製 PLC/MC と通信可能なデータブロックの名前が表示されます。各ブロックには、デバイス、そのオフセット、および PLC デバイスの数を指定することで PLC の開始アドレスを設定するための独自の行が含まれています。

## 関連情報

SLMP を使用するためのビジョンアプリケーションの構成の詳細については、次のページを参照してください。

- SLMP PLC の構成

- SLMP コントロールブロックとデータブロック