# PROFINET PLC の設定

PROFINET を構成するには、次の手順を実行します。

1. PC に PLC 固有のファイルとソフトウェアをインストールして構成します。

2. PLC プロトコルが有効になっていること、および PLC の構成に使用されるソフトウェアに ビジョンセンサ が表示されていることを確認します。

3. ビジョンセンサに接続します。

4. [設定] メニューの [通信] タブに移動します。

5. [入力] と [出力] トグルを有効にします。

6. [PROFINET] ボタンをクリックします。

7. フィールドに入力します。

8. [適用] をクリックします。

詳細については、「PROFINET の通信設定」を参照してください。

注: PLC を使用した PROFINET の構成の詳細については、https://www.cognex.com/in-sight-snapp-support の登録ビデオを参照してください。