# 2 클래스 분류기

이 앱은 부품을 정상(OK) 또는 불량(NG)으로 정렬합니다.

레이블 지정 버튼 아래의 막대는 비전 센서가 이미지에 올바르게 레이블을 지정한 데 대해 갖는 신뢰도를 나타냅니다. 레이블을 지정하는 부품이 많을수록 신뢰도가 높아지는 경향이 있습니다. 신뢰도 표시기가 2개 또는 3개의 막대로 레이블을 제안할 수 있다면 비전 센서 트레이닝이 잘 된 것입니다.

브라우저의 레이블 버튼 아래에 표시되는 안내 텍스트에 따라 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오. 계속 진행할 준비가 되었거나 다른 시도가 필요하면 이를 알리는 텍스트가 표시됩니다.

## 절차

1. 클래스마다 2개 이상의 부품에 레이블을 지정합니다.

   이 시점에서 비전 센서는 새 부품의 레이블을 제안하기 시작합니다. 신뢰도 지표는 제안된 레이블에 대해 비전 센서가 얼마나 확신하는지를 표시합니다.

2. 레이블을 지정하는 부품의 수를 늘려 비전 센서의 신뢰도를 높입니다.

3. 결과가 만족스러울 때까지 계속합니다.

4. 계속을 클릭합니다.

모범 사례

- 다양한 부품 집합에 레이블을 지정합니다.

- 비전 센서가 새 부품의 레이블을 올바르게 제안하는지 확인하십시오.

문제 해결

- 분류기 트레이닝 해제를 클릭하면 트레이닝을 재설정합니다.

- 클래스의 부품이 매우 다른 경우 신뢰도가 낮게 유지되는 경우가 있습니다. 그러나 비전 센서는 여전히 부품을 올바른 클래스로 정렬할 수 있습니다.

- 비전 센서가 부품을 인식하지 못하면 부품에 미분류 레이블이 지정됩니다. 이는 정상적인 동작입니다.

- 많은 부품에 레이블을 지정했는데도 여전히 신뢰도가 낮으면 작업에 더 적합할 수 있는 다른 앱을 사용해 보십시오.

## 트레이닝 후

모니터링 보기를 사용하여 비전 센서의 실제 성과를 점검할 수 있습니다. 비전 센서가 새 부품에 2-3개의 막대로 일관되고 올바르게 레이블을 지정한다면 트레이닝이 준비된 것입니다.

추후 언제든 트레이닝 탭으로 돌아와 더 많은 부품으로 트레이닝을 개선할 수 있습니다.