# 이미지 쓰기

이미지 쓰기 함수를 사용하면 이미지를 SFTP 서버에 저장할 수 있습니다.

## 출력 활성화

이미지 쓰기 설정을 편집하기 전에 앱에 출력이 활성화되었는지 확인하십시오.

설정 메뉴로 이동합니다. 통신을 선택합니다.

출력을 토글해 활성화합니다. 적용을 클릭해 변경 사항을 저장합니다.

출력을 활성화하면, 이미지 뷰파인더의 모서리에 있는 출력 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

## 이미지 쓰기 기본 설정 지정

이미지 쓰기 토글을 켜서 SFTP 서버에 이미지 저장을 활성화합니다.

연필 아이콘을 클릭하여 이미지 쓰기 설정을 편집합니다.

참고:

통신 탭에서 출력 토글이 꺼져 있으면 이미지 쓰기를 토글해서 켜더라도 비전 센서가 출력을 보내지 않습니다. 이 경우 다음의 오류 메시지가 표시됩니다.

메시지 링크를 클릭하면 설정 메뉴의 통신 탭으로 이동합니다.

### 이미지 쓰기 설정

1 | 서버 주소 | 서버 주소를 입력합니다.
2 | 파일 경로 | 파일을 저장하려는 경로 이름을 입력합니다. 참고: 파일 경로는 SFTP 서버 설정에 정의된 루트 경로에 대한 상대 경로입니다. 파일 경로는 "/"로 시작해야 하며, 끝에는 "/"가 붙지 않습니다.
3 | 사용자 이름 | 서버 사용자 이름을 입력합니다.
4 | 암호 | 서버 암호를 입력합니다. 참고: HTTPS를 활성화하지 않은 경우 암호는 안전하지 않은 HTTP를 통해 전송됩니다. 암호를 안전하게 보내려면 인증서를 업로드하여 HTTPS를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 보안 통신을 참조하십시오.
5 | 연결 테스트 | 연결을 테스트하려면 클릭합니다. 연결에 성공하면 표시등이 녹색으로 바뀝니다. 대화 상자에는 마지막으로 연결을 확인한 시간도 표시됩니다. 연결에 실패하면 표시등이 빨간색으로 바뀌고 대화 상자에 오류 메시지가 표시됩니다. 연결에 실패한 이유는 다음과 같습니다. 서버를 사용할 수 없습니다. 사용자 이름이 서버에 존재하지 않습니다. 암호가 잘못되었습니다. 해당 서버에 파일 경로가 존재하지 않습니다. 사용자에게 해당 파일 경로에 대한 쓰기 권한이 없습니다.
6 | 쓸 이미지 | 서버로 보낼 이미지를 선택합니다. 참고: 불합격 전용 옵션에는 불합격 클래스 레이블이 지정된 이미지뿐만 아니라 Fixture를 찾을 수 없거나 ROI가 범위를 벗어난 것과 같은 오류로 인해 합격하지 못한 이미지도 포함됩니다.
7 | 파일 유형 | 드롭다운 목록에서 파일을 저장할 형식을 .bmp, .jpeg, .png 중에서 선택합니다.
8 | 오버레이 그래픽 | 히트 맵, Fixture 그래픽, ROI의 사각형 등의 오버레이 그래픽과 함께 이미지를 쓸 수 있게 하려면 클릭합니다. 이 옵션을 활성화하면 비전 센서는 다음 파일을 서버에 씁니다. 이미지 이상 감지기의 경우 히트맵(파일 이름: <image_file_name>_heatmap.png) 오버레이 그래픽이 있는 <image_file_name>.svg 파일 마지막 .svg 파일은 다른 파일을 참조하여 기하학적 오버레이 그래픽과 결합합니다.
9 | 적용 | 클릭하면 변경 내용을 저장합니다.

설정을 완료한 후 모니터링 보기 시작을 클릭해 트레이닝 프로그램의 실시간 결과를 확인하십시오.