# EtherNet/IP 입력 어셈블리 - 인스턴스 13

인스턴스 | 바이트 | 비트 7 | 비트 6 | 비트 5 | 비트 4 | 비트 3 | 비트 2 | 비트 1 | 비트 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online |  | Acq Error |  | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid |  | Inspection Completed | 예약됨
2 |  |  | InspectionPass |  |  |
3 |  |  |  |  |  |  |  |
4 .. 5 | Error ID(16비트 정수)
6 .. 7 |
8 .. 9 | Current Program ID(16비트 정수)
10 .. 11 | Acquisition ID(16비트 정수)
12 .. 13 | Inspection ID(16비트 정수)
14 .. 15 |
16 .. 499 | Inspection Results 0 - 483

참고: 검사 결과에 대한 자세한 내용은 Inspection Results를 참조하십시오.