# 모니터링 보기

모니터링 보기에서 비전 센서의 라이브 피드를 볼 수 있습니다.

홈 페이지 또는 완료 단계에서 모니터링 보기 시작을 클릭하여 모니터링 보기로 전환합니다.

## 모니터링 보기 페이지 레이아웃

아래 스크린샷은 이상 감지기 앱의 모니터링 보기 화면입니다. 이 화면은 중앙에 라이브 피드가 있고 오른쪽 사이드바에는 이미지에 대한 정보가 표시됩니다. 비전 센서가 실제 이미지를 가져와서 사이드바의 목록에 추가하는 것이 보입니다.

모니터링 보기의 레이아웃 및 대부분의 기능은 모든 앱에서 동일하지만, 약간의 차이가 있습니다. 예를 들어 분류기 앱의 경우 모니터링 보기에 이미지 클래스가 표시되지만 이상 감지기에는 이미지 클래스가 표시되지 않습니다.

1 | 비전 센서의 라이브 피드이며 ROI의 사각형 또는 Fixture의 트리거와 같은 오버레이 그래픽이 포함됩니다.
2 | 종료하려면 모니터링 보기 종료를 클릭합니다.
3 | 이미지 목록 및 추가 정보가 있는 사이드바입니다.
4 | 사이드바에는 각 이미지의 타임스탬프가 표시됩니다.
5 | 사이드바에는 각 이미지에 대한 비전 센서의 신뢰도 수준이 표시됩니다.
6 | 이 섹션에는 다음 통계가 표시됩니다. 주기 시간: 트리거 이벤트와 처리된 결과 사이의 시간. OK/NG/ERR: OK, NG, ERR 이미지의 수. 참고: 4 클래스 분류기 앱에서는 합격, 불합격, ERR로 부릅니다. 불합격은 불합격으로 설정된 클래스에 대한 것입니다. 자세한 내용은 4 클래스 분류기을 참조하십시오. SFTP 오류: SFTP 오류 수.
7 | 카운터를 지우려면 카운트 재설정을 클릭합니다. 주기 시간을 제외한 모든 통계가 0으로 재설정됩니다.
8 | 이 표시등은 출력 설정이 활성화되었는지 여부를 표시합니다.
9 | 이 표시등은 입력 설정이 활성화되었는지 여부를 표시합니다.
10 | 클릭하면 입력 설정이 열립니다.
11 | 이 표시등은 비전 센서의 트리거 모드 설정을 표시합니다.
12 | 이 섹션에서는 비전 센서의 라이브 피드를 보는 방법을 선택할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다. 보기를 클릭하면 관심 영역에 초점을 맞춰집니다. 이상 감지기의 경우 히트 맵을 클릭하면 비전 센서가 이상으로 간주하는 영역이 강조 표시됩니다. 분류기의 경우, 텍스트를 클릭하면 라이브 피드 창에 클래스 레이블이 표시됩니다.

## 앱에 따른 모니터링 보기의 사이드바

아래에 있는 다양한 사이드바의 스크린샷을 검토하고 차이점을 확인하십시오.

- 신뢰도 표시기는 응용 프로그램의 스타일에 상응합니다.

- 분류기 중 하나를 사용할 때는 모니터링 보기에 이미지의 클래스도 표시됩니다.

- 이상 감지기 및 2 클래스 분류기 앱은 OK/NG/ERR 이미지 수를 셉니다. 4 클래스 분류기는 합격, 불합격, ERR 통계를 이용합니다.

- 앱이 제대로 트레이닝되지 않은 경우 분류기는 이미지에 미분류 레이블을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Fixture가 누락되었거나 ROI가 경계를 벗어난 경우입니다. 분류되지 않은 이미지는 오류(ERR)로 간주됩니다.

이상 감지기 | 2 클래스 분류기 | 4 클래스 분류기 | 카운터