# 열린 네트워크 포트 및 활성화된 포트 및 서비스

다음 표에는 열린 네트워크 포트 및 서비스가 요약되어 있습니다.

프로토콜 | 포트 번호 | 프로그램 이름 | 활성화 | 참고
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | 기본적으로 활성화됩니다. | HTTP
TCP | 443 | nginx | 기본적으로 활성화됩니다. | HTTPS
TCP | 2222 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | EIP
TCP | 20023 |  | 기본적으로 활성화됩니다. | 장치 복구
TCP | 44818 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | EIP
UDP | 161/162 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | EIP Implicit
UDP | 1069 |  | 기본적으로 활성화됩니다. | 장치 찾기
UDP | 34964 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | PROFINET
UDP | 44818 |  | 기본적으로 비활성화됩니다. 산업용 이더넷 설정 유틸리티에 의해 조건부로 활성화됩니다. | EIP
UDP | 51069 |  | 기본적으로 활성화됩니다. | 장치 찾기