# 릴리스 내역

## In-Sight SnAPP 23.2

- 4 클래스 분류기 앱 추가:

  - 일관된 형상 및 결함을 감지하고 최대 4개의 별개 범주로 그룹화합니다.

  - 2 클래스 분류기와 동일한 가장자리 학습 기술을 사용합니다.

  - 4 클래스 분류기는 2 클래스 분류기에 비해 확장된 기능으로 일관된 성능을 제공합니다.

- 암호 보호 추가: 사용자 이름과 암호를 설정하여 장치 구성 및 트레이닝을 보호할 수 있습니다. 활성화되면 사용자는 암호로만 모니터링 보기를 종료할 수 있습니다.

- 하드웨어 재설정 기능 추가: 부팅 중 일련의 버튼을 누르면 장치를 공장 기본값으로 재설정(암호 보호 제거)할 수 있습니다.

- 통신 설정 탭의 산업용 프로토콜 메뉴의 통한 Mitsubishi SLMP에 대한 지원이 추가되었습니다.

- Fixture 허용 오차 옵션 추가: 이 옵션을 사용하면 관용, 보통(기본값), 엄격(SnAPP 23.2 전의 기본값) 사이에서 Fixture 허용 오차를 수정할 수 있습니다. 새 기본값은 In-Sight 2800의 기본값과 일치합니다.

- I/O를 사용한 프로그램 변경에 대한 지원이 추가되었습니다.

- SFTP를 통해 오버레이 그래픽이 있는 이미지를 쓸 수 있는 향상된 기능이 추가되었습니다.

- 조명 동작을 선택할 수 있는 향상된 기능으로 "항상 켜짐" 또는 "트리거 시"가 추가되었습니다.

- 이제 이미지 조정 단계의 결과가 현장 진단 파일에 저장됩니다. 이미지 품질에 문제가 발생하면 이 파일을 Cognex 기술 지원으로 보내십시오.