# SLMP PLC 구성

비전 센서는 CC-Link IE와 TCP/IP 기반 제품을 연결하는 일반적인 프로토콜인 SLMP를 지원합니다. SLMP를 사용하면 비전 센서는 Mitsubishi PLC 및 네트워크에 설치된 MC(모션 컨트롤러)와 통신할 수 있습니다.

EtherNet/IP 기반 및 PROFINET 기반 네트워크와 달리 SLMP에서는 비전 센서가 PLC/MC와의 통신을 시작합니다.

SLMP를 구성하는 방법:

1. PLC에 특정한 파일 및 소프트웨어를 PC에 설치하고 구성합니다.

2. PLC 프로토콜이 활성화되어 있고 비전 센서가 PLC를 구성하는 데 사용되는 소프트웨어에 표시되는지 확인하십시오.

3. 비전 센서에 연결합니다.

4. 설정 메뉴의 통신 탭으로 이동합니다.

5. 입력 및 출력 토글을 활성화합니다.

6. SLMP 버튼을 클릭합니다.

7. 필드를 채웁니다.

8. 적용을 클릭합니다.

비전 센서에서 통신 설정을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 SLMP 통신 설정을 참조하십시오.

SLMP 구성에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.