# Otwarte porty sieciowe oraz włączone porty i usługi

Poniższa tabela zawiera podsumowanie otwartych portów sieciowych i usług:

Protokół | Numer portu | Nazwa programu | Włączony przez | Uwagi
--- | --- | --- | --- | ---
TCP | 80 | nginx | Włączony domyślnie. | HTTP
TCP | 443 | nginx | Włączony domyślnie. | HTTPS
TCP | 2222 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings. | EIP
TCP | 20023 |  | Włączony domyślnie. | Przywracanie urządzenia
TCP | 44818 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings Utility. | EIP
UDP | 161/162 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings Utility. | PROFINET - SNMP
UDP | 2222 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings Utility. | Niejawny EIP
UDP | 1069 |  | Włączony domyślnie. | Wykrywanie urządzenia
UDP | 34964 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings Utility. | PROFINET
UDP | 44818 |  | Wyłączony domyślnie. Warunkowo włączony przez narzędzie Industrial Ethernet Settings Utility. | EIP
UDP | 51069 |  | Włączony domyślnie. | Wykrywanie urządzenia