# Weryfikacja szkolenia

Użyć widoku monitorowania, aby sprawdzić, jak dobrze czujnik wizyjny sprawdza się w praktyce. Szkolenie zostaje ukończone, gdy czujnik wizyjny spójnie i prawidłowo oznacza nowe części za pomocą dwóch lub trzech kresek.

## Procedura

1. Przejść do karty Finalizuj lub do karty Strona główna, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.

2. Kliknąć Wejdź do widoku monitorowania.

3. Umieścić część z przodu czujnika wizyjnego.

4. Sprawdzić, czy czujnik wizyjny prawidłowo oznaczył część.

5. Kontynuować pokazywanie części dla czujnika wizyjnego i sprawdzanie wyników.

   - Sprawdzić, jak często czujnik wizyjny poprawnie oznacza części za pomocą dwóch lub trzech poziomów pewności.

   - Sprawdzić liczbę błędnych obrazów (ERR) i rozwiązać problemy.

   - W przypadku klasyfikatorów sprawdzić, ile obrazów jest oznaczonych jako Nie sklasyfikowano, ponieważ są zliczane jako błąd (ERR).

   - W przypadku licznika spróbuj zmienić obraz, dodając lub usuwając obiekty albo dostosowując ich obrót.

6. Kontynuować do momentu, gdy wyniki będą zadowalające.

7. Kliknąć Opuść widok monitorowania.

Najlepsze praktyki

- Kliknąć Widok, aby skupić się na regionie zainteresowania.

- W przypadku detektora anomalii kliknąć Mapa termiczna, aby podświetlić obszary, które czujnik wizyjny uważa za anomalię.

- W przypadku klasyfikatorów kliknąć Tekst, aby wyświetlić etykietę klasy w transmisji na żywo.

Rozwiązywanie problemów

Następujące możliwe problemy mogą powodować wyświetlanie błędnych obrazów:

- Czujnik wizyjny nie rozpoznaje części. Wrócić do kroku Przeszkól i oznaczyć więcej części.

- Czujnik wizyjny nie widzi prawidłowo części. Na przykład brakuje znacznika lub region zainteresowania jest poza zakresem. Wrócić do kroku Ustaw ROI i dostosować ROI lub dodać znacznik.