# Ustawienia komunikacji Profinet

Jeśli zostanie wybrana opcja PROFINET, okno Ustawienia komunikacji zmieni się i wyświetli opcje konfiguracji specyficzne dla protokołu Profinet.

- Kontrola ruchu: włączyć/wyłączyć kontrolę ruchu.

- Nazwa stacji: włączyć/wyłączyć nazwę stacji.

- Nazwa stacji: wprowadzić nazwę stacji.

  Uwaga: Nazwa stacji musi spełniać następujące kryteria:

  - Zawiera tylko cyfry, małe litery, łączniki i kropki.

  - Nie może przekraczać 127 znaków.

  - Składniki (bloki znaków oddzielone kropkami lub łącznikami) nie mogą przekraczać 63 znaków.

  - Spacje są niedozwolone.