# Ustawienia protokołu TCP/IP

W ustawieniach protokołu TCP/IP można edytować polecenie wyzwalacza.

Polecenie wyzwalacza to ciąg znaków, który czujnik wizyjny odbiera poprzez kanał komunikacyjny TCP/IP, i który sprawia, że czujnik wizyjny zostaje wyzwolony i przechwytuje nowy obraz.

Aby edytować polecenie wyzwalacza:

1. Wybrać format. Można wybrać Szesn. lub Zwykły tekst.

2. Wpisać nowe polecenie wyzwalacza w polu.

3. Kliknąć Zastosuj.

Uwaga:

Przed kliknięciem Zastosuj można użyć przycisku Przywróć, aby odrzucić zmiany.