# Ustawienia komunikacji SLMP

Jeśli zostanie wybrana opcja SLMP, okno Ustawienia komunikacji zmieni się i wyświetli opcje konfiguracji specyficzne dla protokołu Profinet. Dostępne opcje są wymienione poniżej.

Uwaga: Jeśli zostanie ustawiona nieprawidłowa wartość dla właściwości, poniżej błędnej linii pojawi się zdanie w kolorze czerwonym, które informuje o prawidłowych zakresach wartości.

Typ sterownika | Wybrać typ sterownika PLC/MC firmy Mitsubishi.
Adres IP | Wprowadzić adres IP sterownika PLC/MC firmy Mitsubishi, który ma być używany z czujnikiem wizyjnym.
Port hosta | Wybrać format numeru portu TCP. Następnie wprowadzić numer portu odpowiadający ustawieniu Port hosta dla portu SLMP sterownika PLC/MC firmy Mitsubishi.
Limit czasu | Opcjonalnie: Dostosować parametr limitu czasu. Ten parametr określa limit czasu dla operacji odczytu i zapisu. Uwaga: Parametr ten może wydłużyć czas wykonywania programu. Jeśli nie powiodą się operacje zarówno odczytu, jak i zapisu, ilość czasu dodana do programu jest dwukrotnie większa od wartości limitu czasu, ponieważ limit czasu obu operacji jest sumowany.
Interwał odpytywania | Opcjonalnie: Dostosować parametr interwału odpytywania. Ten parametr określa czas pomiędzy kolejnymi odpytywaniami bloku sterującego w sterowniku PLC/MC firmy Mitsubishi.
Stacja zdalna | Ten przełącznik umożliwia konfigurację podstawowego urządzenia SLMP. Domyślnie ta opcja jest wyłączona i czujnik wizyjny jest bezpośrednio podłączony do sterownika PLC/MC z modułem Ethernet określonym przez adres IP. Gdy ta opcja jest włączona, dostępne są następujące ustawienia: Numer sieci: Definiuje numer sieci SLMP, 0–239 i 254. Wartość domyślna to 0, co oznacza sieć lokalną. Numer komputera: Definiuje identyfikator stacji w określonej sieci modułu docelowego, w formacie szesnastkowym. Dostępne wartości są następujące: 0x0–0x78: Stacja na karcie sieci terenowej CC-Link IE. 0x7D: Wyznaczona stacja sterowania lub stacja podstawowa. 0x7E: Stacja podstawowa w sieci terenowej CC-Link IE. 0xFF: Bezpośrednie połączenie ze stacją lokalną. Ta wartość jest poprawna tylko wtedy, gdy numer sieci jest ustawiony na 0. Moduł docelowy: Definiuje identyfikator modułu urządzenia, z którym należy się połączyć.
Adresowanie urządzenia | Parametry znajdujące się pod tym nagłówkiem służą do definiowania adresów urządzeń PLC/MC i rozmiarów bloków danych przesyłanych do sterownika PLC/MC. Dostępne typy urządzeń i wielkość bloków danych różnią się w zależności od wybranego typu sterownika. Kolumna Nazwa pod nagłówkiem Adresowanie urządzenia pokazuje nazwę bloku danych, który może być przesyłany do lub z sterownika PLC/MC firmy Mitsubishi. Każdy blok ma swój własny wiersz do skonfigurowania początkowego adresu sterownika PLC poprzez ustawienie urządzenia, jego przesunięcia i liczby urządzeń PLC.

## Powiązana informacja

Więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji wizyjnej do korzystania z protokołu SLMP można znaleźć na następujących stronach:

- Konfiguracja sterownika PLC SLMP

- Bloki sterowania i danych SLMP