# Zapis obrazu

Funkcja Zapis obrazu umożliwia zapisywanie obrazów na serwerze SFTP.

## Włączenie wyjść

Przed edycją ustawień Zapis obrazu należy upewnić się, że w aplikacji włączono wyjścia.

Przejść do menu Ustawienia. Wybrać Komunikacja.

Przełączyć opcję Wyjścia, aby ją włączyć. Kliknąć Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Po włączeniu opcji Wyjścia wskaźnik Wyjścia zmienia kolor na zielony w rogu wizjera.

## Ustawianie preferencji zapisu obrazów

Włączyć zapisywanie obrazów na serwerze SFTP, włączając przełącznik Zapis obrazu.

Kliknąć ikonę ołówka, aby edytować ustawienia zapisu obrazów.

Uwaga:

Jeśli przełącznik Wyjścia jest wyłączony na karcie Komunikacja, czujnik wizyjny nie wysyła wyników, nawet jeśli zostanie włączony przełącznik Zapis obrazu. W takim przypadku pojawia się komunikat o błędzie:

Kliknięcie łącza wiadomości powoduje przejście do karty Komunikacja w menu Ustawienia.

### Ustawienia zapisu obrazu

1 | Adres serwera | Wpisać adres serwera.
2 | Ścieżka do pliku | Wprowadzić nazwę ścieżki, w której mają być zapisywane pliki. Uwaga: Ścieżka do pliku jest zależna od ścieżki głównej określonej w ustawieniach serwera SFTP. Ścieżka do pliku musi zaczynać się od znaku / i kończyć bez niego.
3 | Nazwa użytkownika | Wprowadzić nazwę użytkownika serwera.
4 | Hasło | Wprowadzić hasło serwera. Uwaga: Jeśli nie włączono protokołu HTTPS, hasło jest wysyłane przez niezabezpieczony protokół HTTP. Aby bezpiecznie wysyłać hasło, należy przesłać certyfikaty umożliwiające włączenie protokołu HTTPS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Bezpieczna komunikacja.
5 | Testuj połączenie | Kliknąć, aby przetestować połączenie. Jeśli połączenie się powiedzie, wskaźnik zmieni kolor na ZIELONY. W oknie dialogowym wyświetlany jest także czas ostatniego sprawdzania połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wskaźnik zmieni kolor na CZERWONY, a w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Przyczyny niepowodzenia połączenia to: Serwer jest niedostępny. Nazwa użytkownika nie istnieje na serwerze. Hasło jest błędne. Ścieżka do pliku nie istnieje na tym serwerze. Użytkownik nie ma uprawnień do zapisu w tej ścieżce do pliku.
6 | Obrazy do zapisania | Wybrać, które obrazy wysłać na serwer. Uwaga: Opcja Tylko niepowodzenie obejmuje nie tylko obrazy oznaczone klasami niepowodzenia, ale także obrazy, które nie zostały oznaczone jako powodzenie z powodu błędów, takich jak nieznaleziony znacznik lub ROI poza dopuszczalnym zakresem.
7 | Typ pliku | Wybrać z listy rozwijanej, czy pliki mają być zapisywane w formacie .bmp, .jpeg lub .png.
8 | Nakładana grafika | Kliknąć, aby włączyć zapisywanie obrazów razem z nakładaną grafiką, taką jak mapa termiczna, grafika znacznika lub prostokąt ROI. Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik wizyjny zapisuje na serwerze następujące pliki: Obraz W przypadku Detektora anomalii obraz mapy termicznej o nazwie <nazwa_pliku_obrazu>_heatmap.png Plik <nazwa_pliku_obrazu>.svg z nakładaną grafiką Ostatni plik .svg odwołuje się do pozostałych plików, aby połączyć je z nakładaną grafiką geometryczną.
9 | Zastosuj | Kliknąć, aby zapisać zmiany.

Po sfinalizowaniu ustawień kliknąć przycisk Wejdź do widoku monitorowania, aby obejrzeć na żywo wyniki szkolenia programu.