# Bezpieczna komunikacja

Można skonfigurować bezpieczny kanał komunikacji między czujnikiem wizyjnym a przeglądarką, przesyłając certyfikat SSL i korzystając z niego.

Pole Zastosowany certyfikat SSL pokazuje, który certyfikat SSL jest aktualnie używany.

Aby przesłać certyfikat SSL, kliknąć przycisk Prześlij i wybrać ze swojego komputera następujące pliki:

- Certyfikat serwera

- Certyfikat pośredni (opcjonalnie)

- Klucz certyfikatu

Status pokazuje status przesłanych plików.

Kliknąć Prześlij certyfikat, aby przesłać wybrane pliki.

Uwaga: Jeśli certyfikat zostanie usunięty, połączenie nie będzie już bezpieczne. W takim przypadku należy ręcznie usunąć literę „s” z protokołu w adresie URL, aby ponownie połączyć się z czujnikiem wizyjnym.