# Szkolenie klasyfikatora 4 klas

Ta aplikacja sortuje części na dwie, trzy lub cztery klasy. Można dostosować te klasy w dowolnym momencie szkolenia. Można także ustawić klasę tak, aby prowadziła do niepowodzenia. Dzięki tej opcji można utworzyć klasę dla nieprawidłowych części (NG).

Paski pod przyciskami etykietowania reprezentują pewność, jaką czujnik wizyjny ma względem do prawidłowego oznaczenia obrazów. Pewność zwykle wzrasta w miarę oznaczania większej liczby części. Czujnik wizyjny jest dobrze wyszkolony, gdy wskaźnik pewności może sugerować etykiety z dwoma lub trzema słupkami.

Aby sprawdzić swoje wyniki, należy polegać na tekście wskazówek, które pojawiają się w przeglądarce pod przyciskami etykietowania. Tekst wskazówek informuje, kiedy można kontynuować lub kiedy należy spróbować czegoś innego.

## Procedura

1. Zaplanować wymagane klasy.

2. Kliknąć Edytuj klasy, aby wykonać dowolną z następujących czynności:

   - Dodanie klas.

   - Zmiana koloru przycisków oznaczania.

   - Zmiana nazwy klas.

   - Wybrać Ustaw jako Niepowodzenie dla dowolnej klasy.
     czujnik wizyjny automatycznie oznacza jako niepowodzenie części w klasie, która jest ustawiona na niepowodzenie.

3. Oznaczyć co najmniej dwie części dla każdej klasy.

   W tym momencie czujnik wizyjny zaczyna sugerować etykiety dla nowych części. Wskaźnik pewności pokazuje, w jakim stopniu czujnik wizyjny jest pewny sugerowanej etykiety.

4. Oznaczyć więcej części, aby zwiększyć pewność czujnika wizyjnego.

5. Kontynuować do momentu, gdy wyniki będą zadowalające.

6. Kliknąć Kontynuuj.

Najlepsze praktyki

- Oznaczyć różnorodny zestaw części różnymi klasami.

- Sprawdzić, czy czujnik wizyjny prawidłowo sugeruje etykiety nowych części.

Rozwiązywanie problemów

- Kliknąć Cofnij szkolenie klasyfikatora, aby zresetować szkolenie.

- Pewność czasami pozostaje niska, gdy części w klasach bardzo się różnią. Jednakże czujnik wizyjny nadal może być w stanie posortować części do właściwej klasy.

- Jeśli czujnik wizyjny nie rozpoznaje części, oznacza ją jako Nie sklasyfikowano. Jest to normalne zachowanie.

- Jeśli po oznaczeniu wielu części pewność nadal jest niska, należy wypróbować inną aplikację, która będzie lepiej dopasowana do tego zadania.

## Po zakończonym szkoleniu

Użyć widoku monitorowania, aby sprawdzić, jak dobrze czujnik wizyjny sprawdza się w praktyce. Szkolenie zostaje ukończone, gdy czujnik wizyjny spójnie i prawidłowo oznacza nowe części za pomocą dwóch lub trzech kresek.

W dowolnym momencie można wrócić do karty Przeszkól, aby ulepszyć szkolenie o kolejne części.