# Konfiguracja sterownika PLC SLMP

Czujnik wizyjny obsługuje protokół SLMP, który jest typowym protokołem ustanawiającym połączenie między CC-Link IE a produktami opartymi na protokole TCP/IP. Dzięki protokołowi SLMP czujnik wizyjny może komunikować się ze sterownikami PLC i sterownikami ruchu (MC) firmy Mitsubishi zainstalowanymi w sieci.

W przeciwieństwie do sieci opartych na EtherNet/IP i sieciach PROFINET, w przypadku protokołu SLMP czujnik wizyjny inicjuje komunikację ze sterownikiem PLC/MC.

Aby skonfigurować protokół SLMP:

1. Zainstalować i skonfigurować pliki i oprogramowanie specyficzne dla sterownika PLC na komputerze PC.

2. Sprawdzić, czy protokół PLC jest włączony i czy czujnik wizyjny pojawia się w oprogramowaniu używanym do konfiguracji sterownika PLC.

3. Połączyć się z czujnikiem wizyjnym.

4. Przejść do karty Komunikacja w menu Ustawienia.

5. Włączyć przełączniki Wejścia i Wyjścia.

6. Kliknąć przycisk SLMP.

7. Wypełnić pola.

8. Kliknąć Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień komunikacji na czujniku wizyjnym, zobacz Ustawienia komunikacji SLMP.

Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu SLMP można znaleźć na następujących stronach: