# Ustawianie trybu wyzwalacza

Ustawienie wyzwalania określa sposób, w jaki kamera pozyskuje obrazy.

Istnieją dwa tryby wyzwalacza:

- Samodzielnie: Kamera automatycznie rejestruje obrazy w wybranych odstępach czasu. Użyć suwaka lub pola wejściowego, aby wybrać interwał w zakresie od 400 ms do 2000 ms.

- Pojedynczy: Użyć przycisku Wyzwalacz w lewym dolnym rogu lub źródła zewnętrznego, takiego jak sterownik PLC, aby wyzwolić pozyskiwanie obrazu.

Źródła wyzwalacza są następujące:

- Sygnał wejściowy wejścia 0

- Protokoły przemysłowe